DETERMINAREA CONSTANTEI ELASTICE A UNUI RESORT
LUCRARE DE LABORATOR           
Profesor Liliana Bulug

Colegiul Naţional Catolic “Sf. Iosif” Bacău

1. Obiective:

· să efectueze măsurătorile corect;

· să constate dependenţa liniară dintre forţa deformatoare şi alungire;

· sa identifice surse de erori;

· să calculeze erori absolute şi relative.
2. Materiale necesare:  
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· dinamometru,

· hârtie milimetrică, 

· stativ, 

· tijă, 

· clemă, 

· discuri crestate,                                      

· riglă, 

· cârlig.

3. Modul de lucru: 

· Se fixează dinamometrul pe un suport aşa cum se arată în figura de mai sus;
· Se măsoară lungimea resortului dinamometrului, nedeformat;

· Se suspendă de capătul liber al dinamometrulu cârligul pentru discuri crestate; 

· Se introduc pe cârlig diferite discuri cu mase marcate/cunoscute şi pentru fiecare valoare a masei discului (a greutăţii) se măsoară lungimea resortului cu rigla şi se calculează alungirea absolută  a resortului   ∆l = l - l0
· Se calculează raportul  k ═ F/∆l. Fiecare determinare permite calculul factorului k din relaţia F = k ∆l,  F = G = mg.
· Se calculează eroarea absolută (k =│k - kmediu│ 
· Se calculează eroarea relativă 
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Tabel nr. 1
	Nr.

crt.
	m (kg)
	F = G = mg
	l0 (m)
	l (m)
	∆l = l - l0  
 (m)
	k ═ F/∆l
 (N/m)
	kmedu
	(k =

│k - kmediu│
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4. Prelucrarea datelor
a) Trasați graficul F = F (Δl )  pe hîrtie milimetrică alegând o scară convenabilă;

b) Calculați  tangenta unghiul α  pe care îl face dreapta cu axa orizontală (tgα);

c) Comparaţi kmediu cu tgα. Ce constataţi?
d) Identificaţi sursele de erori.
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