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I.INTENSITATEA CURENTULUI ELECTRIC:Simbolul I
1. Definiție
a. Semnificație fizică
Intensitatea curentului  electric este  mărimea fizică scalară care măsoară  sarcina electrică care trece prin secţiune transversală a conductorului în unitatea de timp. 
b. Relație de definiție
                I=
unde: I-intensitatea curentului electric
Q-este mărimea sarcinii electrice care străbate secțiunea transversală a conductorului în timpul ∆t
1. Unitate de măsură

Intensitatea curentului electric este o mărime fizică fundamentală în SI.
Unitatea de măsură a intenității se numște Amper și se notează cu A

                 [I]SI=A
             1A=1=1C‧s-1
1 C este sarcina electrică transportată printr-o secțiune transversală a unui conductor de un curent electric constant, cu intensitatea de 1A, în timp de 1s.
2. Instrument de măsură
Instrumentul destinat măsurării intensității curentului electric se numește ampermetru.
[image: ]
Simbolul pentru ampermetru: 

Pentru a măsura intensitatea curentului electric care trece printr-o porțiune de circuit, ampermetrul trebuie conectat în serie cu acea porțiune de circuit.
II.TENSIUNEA ELECTRICĂ :Simbolul U
1. Definiție
a. Semnificație fizică
Tensiunea electrică între două puncte ale unui circuit electric, este o mărimea fizică scalară numeric egală cu lucrul mecanic  efectuat pentru a deplasa unitatea de sarcină electrică între cele două puncte
b. Relație de definiție
        
Unde: L este lucrul mecanic efectuat între cele două puncte pentru transportul unei sarcini q
2.	Unitate de măsură
a Ecuația unității de măsură
[U]SI==V(volt)
b) Definiția unității de măsură
1 Volt este tensiunea dintre două puncte ale unui circuit electric între care se efectuiază un lucru mecanic de 1J pentru deplasarea unei sarcini de 1C.
3.Instrument de măsură- se numește voltmetru
[image: ]Simbolul pentru voltmetru: 

Pentru a măsura tensiunea dintre două puncta ale unui circuit, voltmetrul se cuplează în paralel cu porțiunea de circuit dintre cele două puncte.
III. TENSIUNEA ELECTROMOTOARE Simbolul E
Într-un circuit electric purtătorii de sarcină se deplasează atât în circuitul exterior, cât și în interiorul generatorului(circuitul interior)
      Ltot(al)=Lext(erior)+Lint(erior)
Lucrul mecanic efectuat pentru a transporta unitatea de sarcină electrică de-a lungul întregului circuit reprezintă tensiunea electromotoare(t.e.m) a generatorului
           E=
Lucrul mecanic efectuat pentru a transporta unitatea de sarcină electrică de-a lungul circuitului exterior reprezintă tensiunea la borne  (Ub)
          Ub=
Lucrul mecanic efectuat pentru a transporta unitatea de sarcină electrică prin interiorul sursei  (u) reprezintă tensiunea interioară.
                 u=
      E=Ub+u -bilanțul tensiunilor
IV.REZISTENȚA ELECTRICĂ  Simbolul R
1. Definiție
a. Semnificație fizică
Rezistența electrică a unui dipol pasiv este egală cu raportul dintre tensiunea aplicată acestuia și intensitatea curentului produs prin aplicarea tensiunii.
b. Relație de definiție
        
2.Unitate de măsură
a Ecuația unității de măsură
[R]SI==Ω(ohm)
b) Definiția unității de măsură
1 Ω este rezistența unui dipol pasiv dacă, la aplicarea unei tensiuni de 1V, prin dipol trece un curent cu intensitatea de 1A
3.Instrument de măsură
direct:ohmmetrul
indirect: ampermetrul
               voltmetrul

3. Pentru un conductor omogen și filiform(cu secțiune constantă) rezistența electrică:
a) este direct proporțională cu lungimea conductorului;
b) este invers proporțională cu aria secțiunii transversale a conductorului;
c) depinde de materialul din care este realizat conductorul.

R=ρ   unde ρeste rezistivitatea electrică a materialului.

[ρ]SI=Ω‧m

V.PROBLEME
     1. Transformaţi în amperi:
         a) 600 mA; b  0,5 mA; c)   0,45 mA
     2. Calculează intensitatea curentului electric, care transportă printr-o secțiune transversală a unui conductor, o sarcină electrică de 120mC în timp de 1ms.
     3. La capetele unei porțiuni de circuit există o tensiune de 20 V.
           a) Calculează lucrul mecanic efectuat de generator pe acea porțiune de circuit, pe durata trecerii unei sarcini electrice de 10 C.
            b) În cât timp se efectuiază acest lucru mecanic, dacă intensitatea curentului este constantă și are valoarea de 2 A?
     4. Un rezistor are rezistenţa electrică 6,4 Ω şi este conectat la un generator electric. Dacă intensitatea  curentului  electric este 0,2 A. Să se calculeze tensiunea la capetele lui.
      5. Un rezistor electric este alimentat la o tensiune electrică de 9 V.Intensitatea curentului electric este  de 0,6 A. Sa se calculeze rezistenţa electrică.
       6. . Trebuie să se confecţioneze un conductor din wolfram(ρ=60· 10-8 Ω·m), cu rezistenţa de 3 Ω şi secţiunea de 3 mm2. Ce lungime va avea conductorul?
       7. Să se calculeze rezistenţa unui conductor de aluminiu având lungimea de 36,5 m şi secţiunea de 3 mm2,dacă rezistivitatea electrică este ρ=2,8· 10-8 Ω·m.
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