MODULUL II:MATERII PRIME ÎN INDUSTRIA TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE
Conținutul  învățării: 2.1.3. Materii prime specifice proceselor tehnologice din industria  de  confecții textile.
Capitolul: Tricoturi-definiție, clasificare, proprietăți,defecte.
Clasa a-IX a, liceu tehnologic
Numele şi prenumele elevului………………………..
Data:……..
TEST DE EVALUARE
LICEUL TEHNOLOGIC ,,VASILE GHERASIM”
AUTOR:Prof.ing. CIMPAN CARMEN-ELESABETA

Subiectul. I.                                                                                                               20puncte
	Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:                                                            
1. Legăturile de bază ale tricoturilor simple sunt:
	a. lincs, glat, patent;
	b. glat, patent, ajur;
	c. lănţişor, tricot, atlas.
2. Elementele unui ochi normal de tricot simplu sunt:
 a. bucla de ac şi bucla de platină;
 b. bucla de ac, bucla de platină şi segmentul de legătură;
 c. bucla de ac, bucla de platină şi flancurile.	
3. Tricotul din bătătură se obţine prin:
  a. buclarea simultană a două sau mai multe sisteme de fire;
  b. buclarea succesivă a unui fir şi transformarea lui în ochiuri pe direcţia şirului;
  c. buclarea succesivă a unui fir şi transformarea lui în ochiuri pe direcţia rândului.

4. Tricoturile simple se deosebesc de tricoturile din urzeală, deoarece:
  a. sunt greu deșirabile;
  b .au un grad de elasticitate mai mare și sunt mai ușor deșirabile;
  c. nu se deosebesc.

5. Rezistența la uzură prin frecare este unul dintre parametrii cei mai semnificativi pentru aprecierea:
   a.durabilității în expluatare a tricoturilor;
   b.efectului de pilling;
   c.extensibilității tricoturilor.
Subiectul.II.                                                                                                		  36puncte                                                                                                                                    
II.1. Completaţi termenii lipsă din enunţurile de mai jos:                  	             20 puncte
1. Operaţia de înlăturare a unor defecte din tricot de numeşte ……(1)………...  
2. Tricoturile cu legătură patent fac parte din grupa tricoturilor cu legături de .......(2)......
3. Aspectele negative ale contracţiei tricoturilor se înlătura prin ……(3)……….
4. Capacitatea tricoturilor de a se îndoi se numește............(4)............
5. Ciorapii și mănușile fac parte din grupa tricoturilor ....(5)......... 
II.2. Scrieţi asocierile dintre cifrele din coloana A şi literele corespunzătoare din coloana B.                                                                                                          16 puncte                                                 
	A. Proprietate
	B. Definirea proprietății

	1.Capacitatea de izolare termică
	a. Capacitatea tricotului de a acumula sarcini electrice.

	2.Extensibilitate
	b. Proprietatea tricoturilor de a împiedica degajările de căldură ale corpului omenesc către mediul înconjurător şi de a proteja corpul împotriva radiaţiilor calorice exterioare.

	3.Rularea la margini
	c. O proprietate negativă care creează dificultăţi în timpul unor faze tehnologice .

	4.Încărcarea electrostatică
	d. Proprietatea tricotului de a-şi mări dimensiunile când este supus forţelor de întindere în lungime sau în lăţime.

	5. Croirea
	


						
SubiectuI III                                                                                             	       34 puncte
Realizați un eseu cu tema ,,Defecte ale tricotului”după următorul plan:     
- definiția tricotului, reprezentarea și evidențierea elementelor unui ochi de tricot simplu;
										     15 puncte                                                                                   
- tipuri de defecte și cauzele care le determină.                                           19 puncte
10 puncte – oficiu   
Timp de lucru = 50 minute
BAREM DE CORECTARE
Subiectul I                                                  20 puncte    
1-a, 2-c, 3-c, 4-b, 5-a.
Subiectul II                                                 36 puncte
I.1.                                                                20 puncte
 1-repasare;  2-bază;  3-relaxarea tricotului;  4-flexibilitate;  5-conturate spațial
I.2.                                                               16 puncte
1-b; 2-d; 3-c; 4-a;
Subiectul III                                                34 puncte
III1.                                                              15 puncte
Tricoturile sunt produse textile, elastice, formate din ochiuri înlănţuite între ele. Se obţin prin buclarea unui fir sau a unor sisteme de fire. Buclarea  firelor se poate face succesiv sau simultan 
Elementul de  bază al tricotului este ,, OCHIUL’’.
Elementele ochiului unui tricot simplu 
-Flancurile ochiurilor 1-2, 3-4;
-Bucla de platină  4-5;
-Bucla de ac  2-3.
III2.                                                               19 puncte

DEFECTE DE CALITATE LA TRICOT
	Nr. crt.
	Numele defectului
	Cauze

	1.
	Desime necorespunzătoare
	· reglarea incorectă a camelor de buclare
· reglarea incorectă a mecanismului de tragere

	2.
	Panouri murdare
	· manipulare incorectă

	3.
	Găuri şi ochiuri scăpate
	· ace rupte, strâmbe
· fire de proastă calitate
· viteză prea mare a saniei
· limitatoare montate incorect

	4.
	Tricot cu ochiuri neregulate
	· fir cu îngroşări
· fir cu cârcei

	5.
	Ac rupt în timpul tricotării
	· fir cu îngroşări
· torsiune prea mare
· reglarea incorectă sau defectarea periilor
· uzarea marginilor camelor
· reglarea necorespunzătoare a conducătoarelor de fir




